Załącznik nr 1 – Formularz oferty

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………… | …………………………….…… |
| *(pieczęć firmowa wykonawcy)\** | *(miejscowość, data)\** |

**OFERTA WYKONAWCY**

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

**Fibrain Sp. z o.o.**

**Zaczernie 190 F,**

**36-062 Zaczernie**

**tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810**

email: [fibrain@fibrain.pl](mailto:fibrain@fibrain.pl)

NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane dotyczące Wykonawcy\*:** | |
| Nazwa (Firma)Wykonawcy | …………………………………………………………………………… |
| Adres siedziby | …………………………………………………………………………… |
| Adres do korespondencji | …………………………………………………………………………… |
| Nr telefonu | …………………………………………………………………………… |
| Adres strony internetowej | …………………………………………………………………………… |
| E-mail | …………………………………………………………………………… |
| nr NIP | …………………………………………………………………………… |
| nr REGON | …………………………………………………………………………… |

**Zobowiązania Wykonawcy:**

Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018 r. na dostawę **Maszyny do nawijania kabli światłowodowych** na potrzeby projektu pn. „System dla sieci FTTH oparty o innowacyjne splittery optyczne o uproszczonym sposobie instalacji", nr RPPK.01.04.01-18-0812/16-00 współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia\*:

**Maszyna do nawijania kabli światłowodowych**

cena netto ………………………………………………...................................zł + …………% podatek VAT,

(słownie netto: ..........................................................................................................................)

cena brutto ………………………………………………...................................zł

ŁĄCZNA CENA NETTO\*: ………………………………………………...................................zł

ŁĄCZNA CENA BRUTTO\*: ………………………………………………...................................zł

Gwarancja\*:………………………… miesięcy

Realizacja nie później niż do ………………\* r.

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane parametry techniczne/funkcje** | **Oferowane konkretne parametry/wymiary** | **Spełnianie danej funkcjonalności** | |
| **TAK** | **NIE** |
| Obsługa bębnów kablowych o masie z zakresu co najmniej 50 - 280kg |  |  |  |
| Obsługa bębnów kablowych o szerokości z zakresu co najmniej 300mm do 550mm |  |  |  |
| Obsługa bębnów kablowych o średnicy flanszy z zakresu co najmniej 300mm do 850mm |  |  |  |
| Zakres obsługiwanych średnic otworów osiowych bębnów kablowych 50 – 90mm |  |  |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w osłony zabezpieczające ruchowe elementy w czasie pracy |  |  |  |
| Zakres obsługiwanych średnic kabli światłowodowych w zakresie co najmniej od 2mm do 8mm |  |  |  |
| Urządzenie musi umożliwiać zapisanie receptur produktowych w ilości co najmniej 50 |  |  |  |
| Urządzenie musi posiadać automatyczne zabezpieczenie wyłączające maszynę w razie splątania kabla w części zdawczej |  |  |  |
| Urządzenie musi posiadać funkcje awaryjnego wyłączenia maszyny dostępne w zakresie pracy operator |  |  |  |
| Obsługa maszyny wymaga pracy jednego operatora |  |  |  |
| Maszyna musi posiadać funkcje programowego ustawiania szerokości nawijania kabla na szpule lub zwój |  |  |  |
| Urządzenie musi posiadać dodatkowe źródła zasilania zarówna na części podajnika jak i części zwijającej |  |  |  |
| Urządzenie musi umożliwiać stałe przytwierdzenie do podłoża |  |  |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w licznik bieżącego metrażu w polu widzenia operatora |  |  |  |
| Urządzenie umożliwiać automatyczne cięcie kabli światłowodowych, także tych zbudowanych z użycie włókien aramidowych oraz szklanych |  |  |  |
| Urządzenie musi być wyposażane w komplet kalibratorów dla kabli od Φ2mm – Φ6mm |  |  |  |
| Urządzenie musi umożliwiać przygotowanie szpul kablowych o średnicy do 240mm |  |  |  |
| Urządzenie musi umożliwiać przygotowanie zwojów kablowych o średnicy wewnętrznej w zakresie co najmniej 100-200mm |  |  |  |
| Urządzenie musi umożliwiać sterowanie parametrami nawoju w dziedzinie szerokości, skoku kabla (±0,1mm), prędkości oraz programowalnej pozycji początkowej. |  |  |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w instrukcje BHP oraz obsługi w języku polskim |  |  |  |

**Oświadczam, że:**

1. Spełniam warunki zapytania ofertowego;
2. Zapoznałem się warunkami niniejszego zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu zapytania i nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń;
3. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
4. Oświadczam, że  nie podlegam/my wykluczeniu z udziału w postępowaniu za względu na powiązanie kapitałowe lub osobowe z  Zamawiającym poprzez: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; nie pozostaję z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności
5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim opisanych;
6. Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie co najmniej 30 dni od dnia złożenia oferty;
7. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
8. Warunki płatności: zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą/rachunkiem.
9. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
10. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
12. Profil działalności i struktura wewnętrzna nie są sprzeczne z zasadą równości szans.
13. Znajduję się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
14. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są zgodne z prawdą.

………………………………………………………

Imię i nazwisko (pieczęć) oraz podpis osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

*\* - pola obowiązkowe*