Załącznik nr 1 – Formularz oferty

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………… | …………………………….…… |
| *(pieczęć firmowa wykonawcy)\** | *(miejscowość, data)\** |

**OFERTA WYKONAWCY**

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

**Fibrain Sp. z o.o.**

**Zaczernie 190 F,**

**36-062 Zaczernie**

**tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810**

email: fibrain@fibrain.pl

NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613

|  |
| --- |
| **Dane dotyczące Wykonawcy\*:** |
| Nazwa (Firma)Wykonawcy | …………………………………………………………………………… |
| Adres siedziby | …………………………………………………………………………… |
| Adres do korespondencji | …………………………………………………………………………… |
| Nr telefonu | …………………………………………………………………………… |
| Adres strony internetowej | …………………………………………………………………………… |
| E-mail | …………………………………………………………………………… |
| nr NIP | …………………………………………………………………………… |
| nr REGON | …………………………………………………………………………… |

**Zobowiązania Wykonawcy:**

Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 04.09.2017 r. na dostawę **Separatorów płynów (3 szt.)** na potrzeby projektu pn. „System dla sieci FTTH oparty o innowacyjne splittery optyczne o uproszczonym sposobie instalacji", nr RPPK.01.04.01-18-0812/16-00 współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia\*:

1. **System separacji pyłów powstałych podczas mielenia granulatu dla młynka Rapid G300-45KU.**

cena netto ………………………………………………...................................zł + …………% podatek VAT,

(słownie netto: ..........................................................................................................................)

cena brutto ………………………………………………...................................zł

1. **System separacji pyłów powstałych podczas mielenia granulatu dla młynka Rapid G15021.**

cena netto ………………………………………………...................................zł + …………% podatek VAT,

(słownie netto: ..........................................................................................................................)

cena brutto ………………………………………………...................................zł

1. **System separacji pyłów powstałych podczas mielenia granulatu dla młynka Rapid G15035.**

cena netto ………………………………………………...................................zł + …………% podatek VAT,

(słownie netto: ..........................................................................................................................)

cena brutto ………………………………………………...................................zł

ŁĄCZNA CENA NETTO\*: ………………………………………………...................................zł

ŁĄCZNA CENA BRUTTO\*: ………………………………………………...................................zł

Gwarancja\*:………………………… miesięcy

Realizacja nie później niż do ………………\* r.

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymagane parametry techniczne/funkcje** | **Oferowane konkretne parametry/wymiary** | **Spełnianie danej funkcjonalności** |
| **TAK** | **NIE** |
| **A. System separacji pyłów powstałych podczas mielenia granulatu dla młynka Rapid G300-45KU.** Ma być przystosowany do współpracy z systemem pneumatycznego transportu zmielonego materiału i powinien być wyposażony w: |
| Ilość: 1 sztuka |  |  |  |
| Komorę separatora połączoną z cyklonem (czysty zmielony granulat bez pyłów gromadzi się bezpośrednio pod separatorem) |  |  |  |
| Dmuchawę separatora z własną regulacją przepływu powietrza do uzyskania różnych poziomów separacji pyłów  |  |  |  |
| Filtr pyłu |  |  |  |
| Worek na pył |  |  |  |
| Instrukcje obsługi w języku polskim |  |  |  |
| Instalacja i uruchomienie |  |  |  |
| **B. System separacji pyłów powstałych podczas mielenia granulatu dla młynka Rapid G15021**. Ma być wyposażony w systemem pneumatycznego transportu zmielonego materiału i separacji pyłów: |
| Ilość: 1 sztuka |  |  |  |
| Cyklon z rurą ssącą z dyszą, zaworem pneumatycznym i przyłączem sprężonego powietrza |  |  |  |
| Stojak z mocowaniem i ramą pod cyklon |  |  |  |
| Komorę separatora połączoną z cyklonem (czysty zmielony granulat bez pyłów gromadzi się bezpośrednio pod separatorem) |  |  |  |
| Dmuchawę separatora z własną regulacją przepływu powietrza do uzyskania różnych poziomów separacji pyłów  |  |  |  |
| Filtr pyłu |  |  |  |
| Worek na pył |  |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |
| Instalacja i uruchomienie |  |  |  |
| **C. System separacji pyłów powstałych podczas mielenia granulatu dla młynka Rapid G15035**. Ma być wyposażony w systemem pneumatycznego transportu zmielonego materiału i separacji pyłów: |
| Ilość: 1 sztuka |  |  |  |
| Cyklon z rurą ssącą z dyszą, zaworem pneumatycznym i przyłączem sprężonego powietrza |  |  |  |
| Stojak z mocowaniem i ramą pod cyklon |  |  |  |
| Komorę separatora połączoną z cyklonem (czysty zmielony granulat bez pyłów gromadzi się bezpośrednio pod separatorem) |  |  |  |
| Dmuchawę separatora z własną regulacją przepływu powietrza do uzyskania różnych poziomów separacji pyłów  |  |  |  |
| Filtr pyłu |  |  |  |
| Worek na pył |  |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |
| Instalacja i uruchomienie |  |  |  |

**Oświadczam, że:**

1. Spełniam warunki zapytania ofertowego;
2. Zapoznałem się warunkami niniejszego zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu zapytania i nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń;
3. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
4. Oświadczam, że  nie podlegam/my wykluczeniu z udziału w postępowaniu za względu na powiązanie kapitałowe lub osobowe z  Zamawiającym poprzez: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; nie pozostaję z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności
5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim opisanych;
6. Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie co najmniej 30 dni od dnia złożenia oferty;
7. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
8. Warunki płatności: zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą/rachunkiem.
9. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
10. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
12. Profil działalności i struktura wewnętrzna nie są sprzeczne z zasadą równości szans.
13. Znajduję się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
14. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są zgodne z prawdą.

………………………………………………………

Imię i nazwisko (pieczęć) oraz podpis osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

*\* - pola obowiązkowe*