**Załącznik nr 1 – Formularz oferty**

**Attachment No. 1 - Offer form**

|  |  |
| --- | --- |
| Uzupełnić **Fill out – can use stamp**…………………………………..(nazwa i adres dostawcy / supplier’s name and address) | …………………………………….(data/date) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane dotyczące Zamawiającego:** **Fibrain Sp. z o.o.****Zaczernie 190 F,****36-062 Zaczernie****tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810**email: fibrain@fibrain.pl NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 | **Ordering details:****Fibrain Sp. z o.o.****Zaczernie 190 F,****36-062 Zaczernie****tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810**email: fibrain@fibrain.pl NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 |
| **Dane wykonawcy:**…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(nazwa i adres dostawcy, telefon, fax, e-mail) | **Supplier details:**…………………………………………………………...**Fill out – can use stamp**…………………………………………………………………………………………………………………………(supplier’s name and address, phone, fax, e-mail) |
| Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 28.11.2017 r. na dostawę **półautomatycznej stacji do produkcji splitterów** na potrzeby projektu pn. „System dla sieci FTTH oparty o innowacyjne splittery optyczne o uproszczonym sposobie instalacji", nr RPPK.01.04.01-18-0812/16-00 współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto:…………………………………………………………Słownie………………………………………………………………………………………………………………………… | With regards to Offer Inquiry from 28.11.2017 for the delivery **semi-automatic splitter assembling station** expressed in project named “System for the network FTTH based on innovative optical splitters, with the simplified installation solutions”, no. RPPK.01.04.01-18-0812/16-00, cofunded as a part of Priority Axis no. I „Competetive and Innovative Economu” of the Regional Programm of the Podkarpacie Voivodship for years 2014-2020, we offer the manufacture of the subject of this inquiry for the following net price: …………………………………………………………In words ………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Okres gwarancji: ……………… miesięcy | Guarantee period: ……………… months |
| **Oferta jest ważna 30 dni.** | **The offer is valid 30 days** |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Detailed description of the subject of the order**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane parametry techniczne/funkcje**Required technical parameters / functions** | Oferowane konkretne parametry/wymiary**Offer specific parameters / dimensions** | Spełnianie danej funkcjonalności**Fulfillment of a given functionality** |
| TAK**YES** | NIE**NO** |
| Co najmniej pięcioosiowe pozycjonowanie strony wejściowej splittera**At least 5-axis alignment for the input side of the splitter** |  |  |  |
| Co najmniej pięcioosiowe pozycjonowanie strony wyjściowej splittera (niezależne od pozycjonowania strony wejściowej)**At least 5-axis alignment for the output side of the splitter (independent of the input side alignment)** |  |  |  |
| Zakres wysuwu dla osi liniowych co najmniej 8 mm, rozdzielczość co najmniej 1 um**Travel distance for linear axes at least 8 mm, resolution at least 1 um** |  |  |  |
| Zakres obrotu dla osi kątowych co najmniej +/-3 stopnie, rozdzielczość co najmniej 0.01 stopnia**Rotation range for angular axes at least +/-3 deg., resolution at least 0.01 deg** |  |  |  |
| Co najmniej dwuportowy miernik mocy w zestawie, do kontroli jakości procesu pozycjonowania (niezależnie pozycjonowania strony wyjściowej i wejściowej), o zakresie dynamicznym co najmniej 50 dB**At least dual port power meter included, to control the quality of the alignment process (independently for the input and output side), with dynamic range of at least 50 dB** |  |  |  |
| Możliwość pomiaru jakości procesu pozycjonowania w pełnym zakresie 1270-1610 nm (przy użyciu lasera strojonego lub grzebienia laserów dyskretnych, z odstępem próbkowania nie większym niż 25 nm) poprzez monitorowanie zmian tłumienia wtrąceniowego w tym zakresie**Capability to measure the quality of the alignment process in the full 1270-1610 nm range (with the use of tunable laser or with a comb of discrete lasers, with spectral sampling distance not larger than 25 nm) via monitoring of insertion loss changes in this range** |  |  |  |
| Moc źródeł światła co najmniej 6 dBm, stabilność krótkookresowa nie gorsza niż 0.01 dB w ciągu 15 min., stabilność długookresowa nie gorsza niż 0.03 dB w ciągu 24 godz.**Optical power of the light sources at least 6 dBm, short term stability not worse than 0.01 dB over 15 min period, long term stability not worse than 0.03 dB over 24 h period** |  |  |  |
| Możliwość wizualnego podglądu procesu pozycjonowania przy użyciu co najmniej 2 kamer (niezależnie dla strony wyjściowej i wejściowej)**Capability to visually control the alignment process with the use of at least 2 cameras (independently for the input and output side)** |  |  |  |
| W zestawie źródła światła UV do utwardzania kleju mocującego po zakończeniu procesu pozycjonowania, wraz z falowodami doprowadzającymi**UV light sources included for curing the glue used for fixing the elements after the alignment process is finished, with lightguides** |  |  |  |
| Możliwość kontroli poziomu mocy UV w celu optymalizacji procesu utwardzania (pomiar UV do gęstości mocy co najmniej 4000 mW/cm2)**Capability to control the UV power level for optimizing the curing process (UV power density measurement capability min. 4000 mW/cm2)** |  |  |  |
| W zestawie pozycjonery włókna światłowodowego umożliwiające produkcję bez konieczności spawania światłowodów, o powtarzalności i stabilności połączenia nie gorszej niż 0.1 dB**Included optical fiber aligners to carry out the manufacturing process without the need for splicing fibers, with stability and repeatability not worse than 0.1 dB** |  |  |  |
| Minimalna wydajność produkcyjna 9 szt. splitterów 1x4 w ciągu 1 godz.**Minimum manufacturing speed at least 9 pcs of 1x4 splitters during 1 h** |  |  |  |
| Musi posiadać zasilanie 230 VAC**With 230 VAC power supplies** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oświadczam, że:**1. Spełniam warunki zapytania ofertowego;
2. Zapoznałem się warunkami niniejszego zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu zapytania i nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń;
3. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
4. Oświadczam, że  nie podlegam/my wykluczeniu z udziału w postępowaniu za względu na powiązanie kapitałowe lub osobowe z  Zamawiającym poprzez: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; nie pozostaję z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności
5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim opisanych;
6. Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie co najmniej 30 dni od dnia złożenia oferty;
7. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
8. Warunki płatności: zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą/rachunkiem.
9. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
10. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
12. Profil działalności i struktura wewnętrzna nie są sprzeczne z zasadą równości szans.
13. Znajduję się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
14. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są zgodne z prawdą.
 | **I declare that:** 1. I fulfil the conditions of the given inquiry. 2. I acknowledge the conditions of the given inquiry and the description of the subject of the inquiry and I do not have any remarks or objections. 3. When my offer will be chosen as the most profitable, I commit to sign the contract in the place and at a time which will be provided by the Ordering Party. 4. I confirm that I am not subjected to be excluded from the procedure based on any capital or personal connotations with the Ordered by: being a partner in the legal Partnership or Sole Proprietorship; holding at least 10% of shares or stock; performing the function of: member of the governing or supervising board, signing clerk, statutory agent; being married with direct or related member in straight line, second degree or kindship; being under legal protection or guardianship; not being in legal or fact relationship with the Ordering Party which may cause reasoned doubts about their impartiality.5. I commit to fulfil the offer in accordance with the specification and dates of this inquiry. 6. I remain binded by the offer for 30 days from the date of submittion. 7. The offered price includes all the costs connected with fulfilment of the offer. 8. Payment terms: in agreement with the issued invoice/bill. 9. I am authorized to legally represent our company, in accordance with statutory requirements. 10. I have the required licences which make the fulfilment of the offer possible. 11. I hold the required knowledge and experience, economic and technical capability, and work force capable of fulfilling the order. 12. My business profile and the internal structure is not contrary to equal chances principal. 13. Our business is in a good economic and financial condition, which makes us capable of fulfilling the offer. 14. All the information in the offer is truthfully provided.  |

………………………………………………………

Imię i nazwisko (pieczęć) oraz podpis osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Name and surname (stamp) and person's signature

authorized to represent the Supplier