Załącznik nr 1 – Formularz oferty

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………………… | …………………………….…… |
| *(pieczęć firmowa wykonawcy)\** | *(miejscowość, data)\** |

**OFERTA WYKONAWCY**

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

**Fibrain Sp. z o.o.**

**Zaczernie 190 F,**

**36-062 Zaczernie**

**tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810**

email: fibrain@fibrain.pl

NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613

|  |
| --- |
| **Dane dotyczące Wykonawcy\*:** |
| Nazwa (Firma)Wykonawcy | …………………………………………………………………………… |
| Adres siedziby | …………………………………………………………………………… |
| Adres do korespondencji | …………………………………………………………………………… |
| Nr telefonu | …………………………………………………………………………… |
| Adres strony internetowej | …………………………………………………………………………… |
| E-mail | …………………………………………………………………………… |
| nr NIP | …………………………………………………………………………… |
| nr REGON | …………………………………………………………………………… |

**Zobowiązania Wykonawcy:**

Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 11.09.2017 r. na dostawę **Wtryskarki z robotem, taśmociągiem i dodatkowym układem plastyfikującym** na potrzeby projektu pn. „System dla sieci FTTH oparty o innowacyjne splittery optyczne o uproszczonym sposobie instalacji", nr RPPK.01.04.01-18-0812/16-00 współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia\*:

**Wtryskarka z robotem, taśmociągiem i dodatkowym układem plastyfikującym**

cena netto ………………………………………………...................................zł + …………% podatek VAT,

(słownie netto: ..........................................................................................................................)

cena brutto ………………………………………………...................................zł

ŁĄCZNA CENA NETTO\*: ………………………………………………...................................zł

ŁĄCZNA CENA BRUTTO\*: ………………………………………………...................................zł

Gwarancja\*:………………………… miesięcy

Realizacja nie później niż do ………………\* r.

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymagane parametry techniczne/funkcje** | **Oferowane konkretne parametry/wymiary** | **Spełnianie danej funkcjonalności** |
| **TAK** | **NIE** |
| Siła zwarcia w zakresie od 1600 kN do 2000 kN |  |  |  |
| Konstrukcja bezkolumnowa |  |  |  |
| Gramatura wtrysku: do 1000 g/PS |  |  |  |
| Droga otwarcia formy: minimum 600 mm |  |  |  |
| 2 kompletne zespoły plastyfikujące do tworzyw termoplastycznych zawierających korozyjne wypełniacze (związki uniepalniające) oraz wzmocnione włóknem szklanym powyżej 30%:* + - 1. z bardzo wysoką ochroną korozyjną ze względu na specyfikę produkcji (80 % przetwarzanych tworzyw jest modyfikowanych uniepalniaczami). Tworzywa uniepalnione: PA 6, PC, blendy, ABS
			2. z wysoką odpornością na ścieranie; przetwarzane tworzywa są modyfikowane włóknem szklanym powyżej 30% (PA6, PP itp.)
 |  |  |  |
| Średnica ślimaka w układzie plastyfikującym: w zakresie od 35 do 55 mm |  |  |  |
| Ślimaki w podstawowym i dodatkowym układzie plastyfikującym powinny różnić się średnicą minimum 10 mm. |  |  |  |
| Maty izolacyjne do grzałek cylindra.  |  |  |  |
| Minimum trzy rdzenie hydrauliczne montowane na płycie ruchomej wraz z zaworami zwrotnymi oraz redukcją ciśnienia, podłączenie elektryczne wg Euromap 13.  |  |  |  |
| Minimum jeden rdzeń hydrauliczny montowany na płycie stałej wraz z zaworami zwrotnymi oraz redukcją ciśnienia, podłączenie elektryczne wg Euromap 13.  |  |  |  |
| Minimum dwa zawory pneumatyczne na ruchomej płycie mocowania formy.  |  |  |  |
| Minimum dwa zawory pneumatyczne na stałej płycie mocowania formy.  |  |  |  |
| Serwomotoryczny napęd pompy.  |  |  |  |
| Urządzenie kontrolne do przygotowania sprężonego, nienaoliwionego powietrza.  |  |  |  |
| Przyłącze do urządzenia kontroli wypadania wyprasek dla wagi lub fotokomórki.  |  |  |  |
| Minimum 12 stref sterowania grzaniem gorących kanałów formy, podłączenie zgodnie z Euromap 14.  |  |  |  |
| Przyłącza od strony maszyny do termostatowania formy minimum 8-krotne.  |  |  |  |
| Rotametr: minimum 8- krotny z termometrami.  |  |  |  |
| Zawór magnetyczny do rotametru  |  |  |  |
| Statystyka jakościowa – program do ciągłej, graficznej kontroli parametrów procesu, wskaźniki statystyczne |  |  |  |
| Zapis wszystkich parametrów procesu do pamięci maszyny   |  |  |  |
| Automatyczna kontrola procesu wtrysku  |  |  |  |
| Sterowanie wyposażone w złącze Ethernet (sieciowe) z możliwością podpięcia maszyny do sieci.  |  |  |  |
| Podkłady antywibracyjne do posadowienia maszyny  |  |  |  |
| Robot przemysłowy w osłonach wtryskarki mocowany na płycie stałej ze sterowaniem zintegrowanym z wtryskarką  |  |  |  |
| Mechaniczne przyłącze dla robota wg Euromap 18 na płycie stałej mocowania formy.  |  |  |  |
| Minimum dwa obwody próżniowe robota  |  |  |  |
| Minimum dwa zawory pneumatyczne z obiegiem sprężonego powietrza dla robota  |  |  |  |
| Taśmociąg (minimalna szerokość pola odkładczego 500 mm) dostosowany do wielkości wtryskarki z osłoną po stronie przeciwnej do operatora        |  |  |  |
| Dostępny serwis/ pomoc techniczna 24h na dobę  |  |  |  |
| Instrukcje obsługi w języku polskim |  |  |  |
| Uruchomienie i szkolenie z obsługi |  |  |  |

**Oświadczam, że:**

1. Spełniam warunki zapytania ofertowego;
2. Zapoznałem się warunkami niniejszego zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu zapytania i nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń;
3. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
4. Oświadczam, że  nie podlegam/my wykluczeniu z udziału w postępowaniu za względu na powiązanie kapitałowe lub osobowe z  Zamawiającym poprzez: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; nie pozostaję z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności
5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim opisanych;
6. Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie co najmniej 30 dni od dnia złożenia oferty;
7. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
8. Warunki płatności: zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą/rachunkiem.
9. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
10. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
12. Profil działalności i struktura wewnętrzna nie są sprzeczne z zasadą równości szans.
13. Znajduję się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
14. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są zgodne z prawdą.

………………………………………………………

Imię i nazwisko (pieczęć) oraz podpis osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

*\* - pola obowiązkowe*